# 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 多普勒血流探测仪 | 1 | 接受进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、配置LCD屏幕可实时切换显示双方向波形与≥8项监测数值

2. 主机可储存≥30组波形和测量数据

3. 具备探头冻结键可即时读取测量中的波形及监测数据

4. 满足分别对动脉、静脉的血管状况进行检查

5. 可记录血压，ABI、TBI数值

6. 满足可进行血管吻合术前、术后检查，皮瓣移植前后血管检查

配置清单：

1、多普勒血流仪 1台；

2、探头 1个；

3、耦合剂 1支；